<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="40.31" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.31" y1="0" x2="40.31" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.31" y1="20.31" x2="0" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.31" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="36.83" y="10.16" drill="3.175"/>
</plain>
<libraries>
<library name="sak_060216">
<packages>
<package name="B22AB">
<description>&lt;b&gt;SWITCH&lt;/b&gt; ON - ON&lt;p&gt;
NKK B22AB DPDT ON-ON toggle switch with bracket</description>
</package>
<package name="RJE061881120">
<description>&lt;b&gt;Amphenol RJE061881120&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 CONN MOD JACK 8P8C VERT SHIELDED</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="sak_060216" package="B22AB" value="B22AB"/>
<element name="X1" library="sak_060216" package="RJE061881120" value="RJE061881120">
<attribute name="MPN" value="RJE061881120"/>
<attribute name="MF" value="Amphenol"/>
</element>
<element name="BAT1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="BAT2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="V+">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="BAT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V-">
<contactref element="S1" pad="5"/>
<contactref element="BAT2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="S@1"/>
<contactref element="X1" pad="S@2"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="BAT2" pad="2"/>
<contactref element="BAT1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="M1"/>
<contactref element="S1" pad="M2"/>
<contactref element="S1" pad="M4"/>
<contactref element="S1" pad="M3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
